Монтаж на готовое отверстие (КИВ 125) в ЖК:

ЛАЙТ:

Что понадобится:

1. Перфоратор
2. Уровень
3. Карандаш
4. Отвертка крестовая

Что нужно делать: (инструкция вложена в устройство)

1. Снимаем КИВ
2. Прочищаем канал
3. Распаковываем устройство
4. Размечаем по шалбону (прилагается) по уровню
5. Сверлим 2 отверстия Д10мм.
6. Вставляем HEPA фильтр в канал
7. Устанавливаем в стену 2 шурупа
8. Навешиваем устройство.

Все! На все работы – 15 минут. (как картину повесить)

ВАКИО:

Что понадобится:

1. Перфоратор
2. Уровень
3. Карандаш
4. Молоток

Что нужно делать: (инструкция вложена в устройство)

1. Снимаем КИВ
2. Проверяем уклон воздуховода КИВа (уклон должен быть в сторону улицы)
3. Прочищаем канал
4. Распаковываем устройство
5. Размечаем по монтажной пластине по уровню
6. Сверлим 4 отверстия Д 6 мм.
7. Устанавливаем в стену 4 дюбеля
8. Крепим монтажную пластину 4-мя забивными шурупами
9. Вставляем детали рекуператора в воздуховод
10. Навешиваем устройство.

Все! На все работы – 18 минут. (как полторы картины повесить)